Author: mundi

Edmund Muller tel. 500495431 , 042 683-22-55
http://chomikuj.pl/mundi241

Klimatyzacja komfortu Serwis naprawy przeglądy systemy alarmowe z powiadomieniem GSM elektromechanika TV-SAT anteny

Promocja klimatyzacja do pomieszczenia 20 - 35m²
BENTLEY FH 034 A z Pompą ciepła
Cena z montażem ok. 1350 zł w zakres wykonywanej usługi wchodzi:
-montaż jednostki wewnętrznej i zewnętrznej
-wykonanie instalacji freonowej do 3mb
(powyżej 3mb koszt ustalamy indywidualnie)
-podłączenie elektryczne bez ingerencji w instalację użytkownika
-grawitacyjne odprowadzenie skroplin
-wykonanie próżni w instalacji freonowej oraz sprawdzenie szczelności
-uruchomienie i przeszkolenie użytkowników
-w cenę nie jest wliczone wykorzystanie sprzętu do prac na wysokości ponad 3m
Gwarancja 24mc na urządzenie i montaż
Montujemy też urządzenia innych producentów koszty montażu od. 500zł
Przed każdym montażem przyjedziemy aby zapoznać się z miejscem montażu, doradzić w kwestii wyboru odpowiedniego urządzenia i ustalić zakres prac montażowych - taka wizyta jest BEZPŁATNA !!!

W trosce o prawidłowe funkcjonowanie urządzeń klimatyzacyjnych polecamy Państwu usługi w zakresie konserwacji i stałego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.
Zakres prac serwisowych obejmuje m.in.:
- pomiar i regulacja ciśnienia freonu, ewentualne uzupełnienie
- czyszczenie i dezynfekcję parownika
- czyszczenie skraplacza
- czyszczenie filtrów
- pomiar sprawności elektrycznej
- pomiar wydajności chłodniczej
- sprawdzenie szczelności układu freonowego
- sprawdzenie i udrożnienie odpływu skroplin
- test pracy urządzenia - pomiary temperatury i ciśnienia
- regulacja i sprawdzenie zabezpieczeń
Zalecamy aby przeglądy urządzeń wykonywać regularnie dwa razy w roku, a w przypadku niekorzystnego środowiska dla pracy klimatyzatora co trzy miesiące, co pozwoli utrzymać urządzenia w dobrym stanie technicznym.
Regularne przeglądy urządzeń klimatyzacyjnych zapewnią maksymalną wydajność chłodniczą, zminimalizują ryzyko wystąpienia awarii, zmniejszą zużycie energii elektrycznej oraz poziomu hałasu.